第三章 货物服务要求/项目要求

# 一、采购清单及技术要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购****品目** | **采购数量** | **详细参数及性能要求** | **备 注** |
| **中药包装复合膜、汤剂熬制过滤袋** |  **按需**  | 1. **性能及参数要求：**

**（一）、中药液体包装卷技术参数特点描述：**1、型号：一等卷；2、重量：9.0公斤；3、尺寸：19.2cm×10cm4、规格：400m±10m5、厚度：115um6、熔点：120℃-170℃7、用于普通汤剂的包装；8、耐高温塑料材质，卫生健康；9、超厚薄膜，不易破损，携带方便、加热方便；10、可适用50-250ml任意包装量；11、可根据要求印制宣传图案；**（二）、汤剂熬制过滤袋：**1、材质：无纺布2、尺寸：40×50 (cm)；55×60(cm)；3、布质密实、不漏药、耐高温；4、无毒、无异味；5、坚韧耐用、透气性好；6、可根据需求，随意定制尺寸。**三、要求提供的证明材料包括：**中标人须在中标后 提供第三方检验机构出具的检测报告。**以上需加盖制造厂家或者总代理的公章，投标人可任意提供其中一种或者几种，但是必须要能证明所投产品的技术指标与标书要求的一致性或者差异，如果有差异，需要在技术参数偏离表中标注清楚。** |   |

 **注：**

**1、基本要求必须全部满足要求、否则按无效标处理；**

**2、如验收时发现有虚假应标，将上报监管部门。**

**二、商务要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **要求** |
| **1** | **合同签订地点** | **黄山市屯溪区** |
| **2** | **供货完成时限的期限** | **签订合同后根据采购人需求按需供货** |
| **3** | **货物包装运输要求** | 除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担 |
| **4** | **货物质保期** | ≥2**年** |
| **5** | **货物售后服务** | **1、在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用；****2、现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；** |
| **6** | **验收** | **验收合格** |
| **7** | **付款** | **付款人：黄山市中医医院****付款方式：按需供货，根据医院财务制度付耗材款** |
| **8** | **履约保证金** | **无** |