黄山市中医医院陪护椅采购需求

# **一、采购清单及技术要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购品目 | 采购数量 | 详细参数及性能要求 | 备 注 |
| 陪护椅 |  100张  | 1. **基本要求**

1、不锈钢陪护椅参考样式：**2、**规格：(长\*宽\*高）1720mm\*540mm\*400mm±20mm**二、性能及参数要求**1、椅脚材料选用优质不锈钢管，规则：直径≧38mm，壁厚≧1.0mm；2、靠背选用高密度海棉，头部带枕头，外面为高级仿真皮材料；尺寸为630mm\*500mm±20mm;3、坐面选用高密度海棉，优质高级仿真皮材料，坐面的尺寸为：450mm\*500mm±20mm；4、扶手使用优质不锈钢管；5、用作椅子和床，可伸展作为简易床用，方便看护病人；6、承载重量≧200kg；7、设计合理，外型美观，做工精细，结实耐用**三、质保：≧1年****四、要求提供的证明材料包括：**1、产品宣传彩页（中文版原件，标注有技术参数）；2、产品白皮书（中文版）；3、产品使用说明书（中文版）；4、产品检测报告；5、产品注册证 ； 6、其它证明材料**以上六种，需加盖公章，投标人可任意提供其中一种或者几种，但是必须要能证明所投产品的技术指标与标书要求的一致性或者差异，如果有差异，需要在技术参数偏离表中标注清楚。** |   |

**注：**

**1、基本要求必须全部满足要求、否则按无效标处理；所有项目必需全部响应，否则按无效标处理；**

**2、投标人应对招标文件中的技术指标逐条进行响应，在技术规范响应表中必须正面回答产品所有技术指标的响应情况。标记“★”、的重要技术参数，需附证明材料、标明所在页码，并在证明材料中标识清楚（划线或画圈），否则，评标委员会有权视其不响应；**

**3、如验收时发现有虚假应标，将上报监管部门。**

**二、商务要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 要求 |
| **1** | 合同签订地点 | 黄山市屯溪区 |
| **2** | 供货完成时限的期限 | 30日历天 |
| **3** | 货物包装运输要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，按照安徽省财政厅、安徽省生态环境厅、安徽省邮政管理局《关于转发财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）><快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》执行。除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。 |
| **4** | 验收 | 按采购人要求验收合格 |
| **5** | 付款 | 付款人：黄山市中医医院付款方式：安装验收合格后付全款 |
| **6** | 履约保证金 | 合同价的2.5%，质保期满无质量问题一次性退还，不计利息。 |