黄山市中医医院医用氧气采购需求
一、技术参数要求（提供承诺函，格式自拟）：
1、质量标准：所供医用液氧必须严格执行《中华人民共和国药典》2025 年版二部相关规定，氧含量 O₂≥99.5%；性状无色无臭无味，严禁供应工业氧充当医用氧。每批次供货随车附带该批次完整出厂检验报告单（全项检验）及产品合格证，无检验报告医院有权拒收该批次货物。
2、运输设备：液氧运输罐车符合移动式压力容器安全技术规范，具备绝热、泄压、安全防护装置；装卸作业严格执行危化品、低温液体安全操作规程。
3、计量要求：送货须附带磅码单，现场共同核对卸货前后吨位，双方签字确认送货单，作为结算依据；医院有权不定期申请第三方机构对液氧质量、计量进行抽检，检测不合格所有费用由供应商承担。
4、整体产品满足国家、行业现行规范标准，适配医院现有液氧储罐、汽化器供气系统。
二、商务需求（提供承诺函，格式自拟）：
1、服务期限：自合同生效之日起一年。
2、报价要求：本项目为单价包干报价，币种人民币。报价包含医用液氧货物费、生产、运输、装卸、现场卸液作业、二次转运、人员培训、应急保障、保险、全部税费、风险等一切费用；合同期内单价固定，采购人不再支付其他任何费用。
3、送货地点：采购人院内液氧站（采购人指定地点）
4、验收要求：
①到货验收：核对送货单、磅单、批次检验报告、外观、运输及充装作业安全规范性，现场吨位确认签字。
②质量异议：医院对质量存在异议，可现场留样送检；供应商须 2 小时内响应答复，24 小时内完成合格货物更换。若第三方检测判定产品不符合药典标准，该批次货物无条件退货，同时供应商承担全部检测费及由此造成的一切损失。
5、 售后服务与保供要求：
①常规配送：医院下达配送计划，除不可抗力，24 小时内完成配送卸液；
②应急保障：7×24 小时不间断保供；医院出现抢救、急救、用氧高峰、储罐低液位报警等突发事件，供应商须优先保障供氧。如因供货不及时，延误抢救治疗造成损失，中标供应商承担全额赔付以及相应法律责任。（提供应急保供预案）。
③故障响应：充装配套设施故障，接到通知后1小时内电话响应，4‑6小时内人员到达现场处置，保障不间断供氧。
④安全培训与演练：免费对医院相关操作人员开展医用液氧安全使用、应急处置培训；每年至少组织 1 次液氧泄漏应急演练，提供演练方案及记录归档。
⑤巡检维护：对液氧站每日巡检，并形成书面记录提交医院医学工程科存档；
⑥合同期内，若中标方发生产品质量事故、安全生产事故、违法违规被监管部门处罚、自身经营原因无法履约，全部责任、经济损失由供应商承担；医院有权单方面提前终止合同，并依法追究法律责任。
6、 [bookmark: _GoBack]违约责任：
①未随车提供批次检验报告，医院有权拒收，记一次违约。非不可抗力，常规配送超时，记一次违约；月度累计超时达到 3 次及以上，采购人有权解除合同。
②出现产品质量不合格、以工业氧冒充医用氧，医院可立即终止合同，所有损失由供应商承担。
③严禁转包、分包，一经查实，立即终止合同，所有损失由供应商承担。
④因供货、质量、设备故障造成医疗纠纷、人身财产损害，由供应商承担全部赔偿责任，包含直接损失、诉讼费、鉴定费、律师费等维权相关支出。

